Tietokonesukupolvet


Ensimmäinen sukupolvi


Ensimmäiset perustuivat tietokoneet kömpelöön tekniikkaan, sillä käytettiin niissä lyhytikäisiä ja energiaa paljon kuluttavia radioputkia. Tällaisia tietokoneita olivat mm. ENIAC ja MARK I.


Kolmas sukupolvi


Erillisistä transistoreista koottujen tietokoneiden kausi jäi verraten lyhyeksi. Useita satoja transistoreja ja muita elektronisia rakenneosia liitettiin yhteen integroiduksi piiriksi. Ne kehittyivät nopeasti. Transistoreiden kokoa pystyttiin jatkuvasti pienentämään samalla kun piirin suorituskyky kasvoi ja sen hinta halpeni.


Toinen sukupolvi


Samalla tietokoneet yleistyivät pienentyneen kokonsa ja halventuneen hintansa vuoksi. Ne lisäsivät suuresti tietokoneiden luotettavuutta, sillä transistorit eivät elektroniputkien tavoin kuluneet käytössä. Puolijohteiden keksimisen jälkeen alettiin tietokoneissa 1950-luvun loppupuolella käyttää vähän tehoa kuluttavia transistoreja.


Viides sukupolvi


Aineen rakenteesta johtuen ei integroitujen piirien pakkaustiheyttä voi rajattomasti lisätä. Tiedon käsittelyä joudutaan tehostamaan muilla tavoin. Viidennen sukupolven tietokoneet perustuvat suureen joukkoon rinnakkain toimivia suorittimia.


Neljäs sukupolvi


Uusimmalla tekniikalla pienelle piisirulle saadaan mahtumaan miljoonia transistoritoimintoja. Integroidut piirit ovat nykyaikaisen elektroniikan perusosia. Kun tällainen piiri sovitetaan ympäristöönsä suorittamaan jotakin ohjelmoitua tehtävää, sanotaan sitä mikrosuorittimeksi. Tällaiseen tekniikkaan perustuvat tietokone on kooltaan hyvin pieni ja suorituskyvyltään suuri verrattuna aikaisempiin tietokoneisiin.


Lähde: Haarala ym. 1986. Uuden lukion tietotekniikka 1. WSOY























