10. Suoran johtimen induktiolaki

· Johdinsauvan liikkuessa__________________________________

_______________________________________________________
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· Voima siirtää elektroneja sauvan toiseen päähän ja vastakkai-seen päähän syntyy elektronien vajausta.
· Varausjakaumasta syntyvä sähkökenttä pysäyttää lopulta elek-tronien liikkeen.  Tällöin
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 Johdinsauvan päiden välille indusoituu lähdejännite


(kts. video sivu 95)
· Jos sauvan, nopeuden tai magneettikentän välinen kulma ei ole 

     90o, kaava saa muodon ___________________________ (kuvat)





· Sauva voi toimia jännitelähteenä virtapiirissä, jolloin Ohmin lain mukaisesti piirissä kulkeva virta on 



· pienet kirjaimet e ja i merkitsevät ajallisesti muuttuvia arvoja (esim. vaihtovirran)
· Huomaa, että pelkässä sauvassa kulkee virta vain sen aikaa, kun varausjakauman muodostuminen kestää.

· Kun sauvan läpi kulkee sähkövirta, magneettinen voima pyrkii estämään sauvan liikkeen, jolloin

_______________________________________________________
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· Tähän työhön käytetty energia muuttuu virtapiirissä sähkö-energiaksi ja lopulta resistanssin vaikutuksesta lämpöenergiaksi.
    (kts. esimerkki 4 sivu 99)

· Lämmitysteho on Joulen lain mukaisesti



Tehtävät 


Lenzin laki  
•	 http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/lenzlaw/index.html
•	http://www.youtube.com/watch?v=HNmgE0rJ_xk
Faradayn koe 
•	https://phet.colorado.edu/fi/simulation/faraday
•	https://phet.colorado.edu/fi/simulation/faradays-law
•	http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday/index.html
•	http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday2/index.html
•	http://www.youtube.com/watch?v=vwIdZjjd8fo
erilaisia induktiokokeita •	http://paer.rutgers.edu/PT3/experimentindex.php?topicid=10&cycleid=22


11. Induktiolaki

Induktiolain johto:
· kts. kirja sivu 103




Muuttuvan magneettikentän johdinsilmukkaan indusoima keski-määräinen jännite



Kaava pätee yleisesti kaikissa tilanteissa.  Miinusmerkki tarkoittaa, 

että ________________________________________________________

____________________________________________________________ Huomaa, että vuon muutos voi tapahtua monin eri tavoin. (kts. vanha kirja sivu 75)

Hetkellinen jännite saadaan derivoimalla vuon funktiota (e = - d/dt).

Yleensä hetkellinen arvo_______________________________________

_____________________________________________________  (kuva sivu 103)  (teht. 11-9)

Käämille




Esimerkit 1 ja 2 sivut 104 – 105

Tehtävät 11-3, 11-6, 11-9, 11-12 sivut 109
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