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Välineet
· suljettava pakastepussi (2 l), piirtoheitinkalvo, monistepohja
· johtokykymittari tai opettajan neuvoma vastaava kytkentä


Aineet
· muovi, akkuvesi, ruokasuolaliuos, etanoli, sitruunamehu, ruokaöljy


Työturvallisuus
· työtakki


Työskentely
· Muodosta kunkin aineen viivojen väliin yhtenäinen nestevana.
· Mittaa johtaako aine sähköä.

Tulokset ja pohdinta 
	Aine
	Johtaa / ei johda sähköä (K/E)

	Muovi
	

	Akkuvesi
	

	Ruokasuolaliuos
	

	Etanoli
	

	Sitruunamehu
	

	Ruokaöljy
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