Ledivalaisin
 vakiovirtageneraattorilla
Vastus 10k Ω 
ruskea musta oranssi	1 kpl	
Vastus 6,8 Ω 
sininen hopea kulta 	1 kpl	
Vastus 10 Ω 
ruskea musta musta	2 kpl	
D1, D2  N4148	2 kpl	
AHMON KOULU 
normaalin hylkyrajan alapuolella, ledivalaisin toimii vielä todella tehokkaasti.
Valaisimen toinen erikoisuus piilee kytkennässä olevassa huomiovalossa. Ledit loistavat erittäin pienellä virralla koko ajan auttaen valaisimen löytämisessä esimerkiksi pimeästä autosta.
 Osaluettelo:
Elektroniikkatyön 2015
Tämä kytkentä perustuu Jorma Ponkalan oivallukseen. Valaisimessa oleva vakiovirtageneraattori pitää ledeille menevän virran lähes vakiona jännitteen ollessa mikä tahansa välillä 3 - 12 volttia. Tämä mahdollistaa ledivalaisimelle pitkän käyttöajan samalla paristolla. Vaikka 9 voltin paristo olisi

ledit 2kpl , (joissa  pidempi johdin on +) 

Paristoneppari 9V, 

Käyttökytkin 

Transistori BC 547
Jossa keskikarva b vasen c ja oikea e.

          Kuva

TYÖVAIHEET:
1.	Opettajalta saat valmiin piirilevyn porataan komponenteille reiät pienellä porakoneella PROXXON-pienoispylväsporakoneella hyvin piirilevyä kiinnipitäen. Terän Ø 1mm, KÄYTÄ SUOJALASEJA.
2.	Hio P240 hiomapaperilla kuparipuoli ”kiiltäväksi”.
3.	Pyydä opettajalta tarvitsemasi komponentit ja aloita kasaaminen HUOM.  komponentit jäävät muovipuolelle ja karvat työntyvät kuparipuolelle juottamista varten
4.	Kasaa elektroniikka komponentit paikoilleen ja juota ne kiinni. LEDIT ja DIODIT sekä TRANSISTORI pitää kytkeä OIKEIN PÄIN! Kokeile sitten toiminta ja kun saat toimimaan niin valmista kotelointi opettajan ohjeiden mukaan. Komponentit MUOVIPUOLELLA, jalat kuparipuolella.
5.	Kotelointiin saat Ø 32mm PVC putkea. noin 14cm pitkän putken.
6.	Pohjaan kytkintä varten 20mm Ø reikä josta pujotetaan kytkimen johdot läpi. Juota kytkin johtoihin kiinni, VARO ettei johdot ota juotoksen jälkeen kiinni toisiinsa.
7.	Lopuksi opelta, kansi johon porataan kaksi 5mm Ø reikää ledeille, jonka jälkeen työnnä 
ledit kannen sisäpuolelta ulos ja laita kuuumaliimaa sisäpuolelle jotta ledit liimautuu kiinni kanteen. 
Sitten liimaa Ledikansi putkeen SUORAAN. Kytkimen pitävää kantta EI LIIMATA KIINNI.
VALMISTA TULI.