ILMOITUS TEKNISISSÄ TÖISSÄ KÄYTETTÄVISTÄ VAARALLISISTA KONEISTA JA LAITTEISTA

Valtioneuvosto on 15.6.2006 antanut asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista töistä. Asetus tarkentaa lakia (998/1993) nuorista työntekijöistä sekä työturvallisuus-lakia (783/2002). Edellä mainitut lait sekä asetus koskevat peruskoulussa erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä.
Oppilaat voivat seitsemännestä luokasta lähtien tehdä vaarallisia töitä opettajan johdolla ja opettajan välittömässä valvonnassa, jos työt voidaan tehdä turvallisesti. Vaarallisia töitä tehtäessä suojaimien ja työvälineiden on oltava oppilaalle sopivia ja turvallisia käyttää. Vuosiluokilla 1-6 vaarallisilla koneilla työskentelyä ei sallita.

Luokilla 7-9 teknisen työn opetuksessa käytössä olevat koneet ja laitteet

Pyörösaha					Pistehitsauslaitteet
Vannesaha					Puikkohitsauslaitteet
Oikohöylä					Mig/mag-hitsauslaitteet
Tasohöylä					Kaasuhitsauslaitteet
Lautashiomakone				Paineilmakompressori
Nauhahiomakone				
Puusorvi					
						Käsityökalut
Puujyrsin					
Konelehtisaha					Kulmahiomakone (125 mm)
Poratalttakone					Nauhahiomakone
Pylväs- ja penkkiporakone			Tasohiomakone
Metallisorvi					Epäkeskohiomakone
Levynpyöristyskone			Juotoskolvi
Levynsärmäyskone				Porakone
Levyleikkuri					Pistosaha (kuviosaha)
Metallinkatkaisusaha			Pienoispora
Penkki- ja nauhahiomakone			Kuumaliimapistooli
Kaasuahjo					Kuumailmapuhallin

Lisätietoja aiheesta antaa: Inkeroisten yhteiskoulun teknisen työn lehtori Jyrki Kallberg.
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