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KARTTOJEN LAATIMINEN LIBRE OFFICEN DRAW JA GIMP -OHJELMILLA

POHJAKARTAN LAATIMINEN LIBRE OFFICE DRAW -OHJELMALLA
1. Etsi tutkimusalueen ääriviivakartta esim. osoitteesta: http://d-maps.com/ tai googlen kuvahaulla sanoilla alueen nimi + base map / pohjakartta
2. Tallenna kuva .gif, jpeg tai png -formaatissa. 
3. Tuo kartta Draw-piirto-ohjelmaan: ”Lisää”, ”Kuva” ja ”Tiedostosta..”. 
4. Tallenna pohjakartta: ”Tiedosto”, ”Tallenna nimellä..” esim. nimellä: Suomi_pohjakartta:
5. Mittakaava:
· piirrä kartalle tarvittaessa 100 km mittainen viiva: ”Viivat ja nuolet”, ”Viiva”, käytä mittakaavan suhteuttamisessa apuna kartastoa tai esim. Googlemapsin reittihakua kahden kaupungin välille
· lisää mittakaavaan teksti 100 km: ”Teksti”
6. Pohjoisnuoli:
· lisää kartalle pohjoisnuoli: ”Viivat ja nuolet”, ”Viiva, lopussa nuoli”
7. Suurimmat kaupungit:
· lisää kartalle valtion suurimpien kaupunkien sijainti: ”Peruskuvio”, ”Ympyrä” ja nimet: ”Teksti”, sijoita kaupunkien nimet valtion ääriviivojen ulkopuolelle, jos mahdollista 
8. Tallenna pohjakartta myös .jpg-formaattiin: ”Tiedosto”, ”Vie”.

SIJAINTIKARTTA
1. Avaa tekemäsi pohjakartta Draw-ohjelmalla.
2. Koordinaatit:
· lisää kartalle alueen sijaintia kuvaava asteverkko ja koordinaatit.
· aste-merkki: ”Lisää”, ”Erikoismerkit”
· koordinaaltit voit katsoa esim. Google Earthilla
3. Nimeä karttaan tutkimusalue ja sen naapurialueet.
4. Lisää karttaan sen sijaintia kuvaava indeksikartta (esim. maailmankartta, jossa tutkimusalue merkittynä)



TUTKIMUSALUEEN MUUT KARTAT
Tee tutkielmaan seuraavat 2-3 karttaa:
1. Luontokartta
· pinnanmuodot (syvänkö <0 m m.p.y., alanko 0≤x<200 m m.p.y., ylänkö 200≤x<1000 m m.p.y., vuoristo ≥1000 m m.p.y.) värein
· luonnonmaantieteellinen nimistö symbolein ja tekstein (esim. ympäröivät merialueet, valtiolle kuuluvat saaret, suurimmat joet, järvet, vuoristot, korkeimmat kohdat, aavikot jne.)

2. Asutus- ja liikennekartta
· suurimmat kaupungit
· tärkeimmät liikenneväylät ja liikenteen solmukohdat symbolein ja tekstein (esim. suurimmat maantiet, rautatiet, lentokentät, satamat, putkiliikenne)

3. Maankäyttökartta
· maankäyttöalueet värein (esim. metsät, viljelykset, laidunalueet, teollisuusalueet, kaivokset, matkailukohteet, kaupunkiseudut), yksittäisiä maankäyttöalueita voi merkitä myös symbolein ja tekstein (esim. matkailukohde)  
LISÄKSI TUTKIELMAAN VOI LAITTAA VALMIITA KARTTOA! MUISTA MERKITÄ LÄHDE!
KARTTOJEN VÄRITTÄMINEN GIMP -KUVANKÄSITTELYOHJELMALLA
1. Avaa GIMP
2. Tuo pohjakartta: ”Tiedosto”, ”Avaa…”
3. Tallenna Pohjakartta GIMP-ohjelman omassa formaatissa .xcf: ”Tiedosto”, ”Tallenna nimellä…”.
4. Suurenna kuva sopivaksi: ”Näytä”, ”Suurenna”.
5. Rajaa kuvasta väritettävä alue.
6. Piirrä ”Kynä”-työkalulla. Muuta kynän ominaisuuksia, esim. kokoa ”Työkaluasetuksista”. 
7. Väritä alueet ”Ämpärityökalulla”. Valitse väri: ”Edusta- ja taustavärit”.
8. Lisää selitelaatikot. Valitse ”Suorakulmainen valinta” ja rajaa sillä selitelaatikko kartan vierestä. Väritä selitelaatikko ”Ämpärityökalulla”. Muista ensin valita sopiva väri: ”Edusta- ja taustavärit”.
9. Lisää tekstit selitelaatikkojen viereen ”Tekstityökalulla”.
10. Tallenna kartta .jpg-kuvauksi: ”Tiedosto”, ”Export as..” ja valitse alareunasta JPEG-kuva”! 
SYMBOLIEN JA TEKSTIEN LISÄÄMINEN KARTTOIHIN LIBRE OFFICE DRAW –PIIRTO-OHJELMALLA
1. Avaa Libre Office Draw
2. Tuo GIMP-piirto-ohjelmassa väritetty kartta: ”Tiedosto”, ”Avaa…”.
3. Lisää viivoja (esim. liikenneväylät): ”Käyrä”, ”Vapaamuotoinen viiva”
4. Lisää pistemäisiä karttasymboleja: ”Peruskuviot”
5. Voit säädellä karttamerkkien järjestystä toisiinsa nähden hiiren oikeasta painikkeesta: ”Järjestä”
6. Tallenna kukin kartta.
