




# Ilmastodiagrammi LibreOfficella


1.  Maalaa aineisto.  
     
   Valitse kaaviotyökalu.





1. Ensimmäinen versiosi näyttää tältä.  
     
   Valitse kaaviotyypiksi Pylväs ja viiva.
2. Tehdään ohjatussa kaavion luonnissa muutama muukin asettelu.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   Muuta asetus: ”Arvosarjat riveillä”.




Älä poista selitettä.






1. Nyt näyttää tältä.
2. Tuplaklikkaa kaavioaluetta. Klikkaa kerran yhtä sademääräpylvästä.  
   Joko käyttämällä hiiren oikeaa näppäintä tai klikkaamalla alasvetovalikon vieressä olevaa kuvaketta, pääset muokkaamaan sademäärän arvosarjaa.







1. Valitse tämä toissijaiseksi y-akseliksi.



1. **Jos lämpötilatiedoissa on negatiivisia arvoja,** niin silloin pitää muokata vielä x-akselia. (Tuplaklikkaa kaavioaluetta ja valitse alasvetovalikosta x-akseli.)  
   Jos aineistossasi on vain positiivisia lämpötila-arvoja, voit siirtyä kohtaan 8.  
     
     
     
     
     
   Valitse ”ulkopuolelle alkuun”.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   Nyt näyttää tältä.



1. Muokataan lämpötilakäyrää. Lisätään viivan paksuutta.
2. Lisätään vielä y-akselien otsikot.  
     
   Asteen merkin saat lisättyä. Klikkaamalla hiiren oikeaa ja valitsemalla Merkki.
3. Lopullinen kuvaaja.