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7. Paristosta ja vastuksista on rakennettu kuvan mu-
kainen kytkenté. Pariston lahdejannite on 3,0 V ja =
sisdinen resistanssi hyvin pieni. Vastuksen R1 re- K
sistanssi on 22 0, vastuksen R2 33 Q ja vastuksen — —

R347Q.

a) Kuinka suuri vira kulkee vastuksen R1 lapi,kun === K1 R2
Katkaisin K on avoinna? (I p.)

b) Kuinka suuria ovat vastuksien R1 ja R2 napa-
jannitteet, kun katkaisin K on avoinna? (2 p.)

©) Kuinka suuri virta kulkee vastuksen R3 lipi, kun katkaisin K on suljettu? (3 p.)
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7. Sahkolimmitin A on tarkoitettu kiytettiviksi Suomessa ja limmitin B USA:ssa. Suomessa
sihkoverkon (pienjanniteverkon) tehollisjannite on 230 V ja USA:ssa 110 V. Kummankin
lammittimen teho oman maansa sahkoverkossa on 2,0 kW. Virtapiirien suojaamiseksi on
kiiytettavissi virankestoltaan 5 A:n, 10 Am, 16 A:n, 20 A:n ja 25 A:n sulakkeita.

) Kuinka suuria virrankestoltaan taytyy limmittimien virtapiirejd suojaavien sulakkeiden
vihintédn olla?

b) Kuinka suuri olisi limmittimen A teho USA:n sahkoverkkoon kytkettynd ja immittimen B
teho Suomen verkkoon kytkettyni, kun oletetaan, etts limmittimien sahkovastusten resis-
tanssit noudattavat Ohmin lakia limpotilasta riippumatta?

) Miti vaaroja voi aiheutua kohdan b kytkenndista?





image6.png
7. Lampuista, 1,5 V:n paristoista ja johtimista rakennetaan kuvan 1 mukainen kytkenta. Kuvasta
2 nikyy, miten johtimet on kytketty lampun kantaan.
a) Piirra kuvan kytkenniisti kytkentakaavio kiyttaen komponenttien symboleja. Merkitse kyt-
kentakaavioon myos lamppujen tunnuskijaimet A, B ja C. (4 p.)
b) Piirré a-kohdan kytkentikaavio uudelleen ja lisa samaan kytkentikaavioon mittarit, joilla
mitataan lampun A napajannitetts ja lampun C lipi kulkevaa sahkovirtaa. (2 p.)

e,

Kuvat:YTL




image1.png
Auton akun lihdejénnite on 12,6 V ja siséinen resistanssi 16 mQ.
a) Autoa kiynnistettiessi Kiynnistinmootiorin kautta kulkee 250 A:n virta. Kuinka suuri on

vastukseen lyhytaikaisesti mahdollisimman suuri teho.
Kuinka suuri on tillin piirissi kulkeva virta?

Selitd, miin fysikaali
a) sihkouunissa

b) induktioliedelli
©) mikroaaltouunissa.

in ilmidihin perustuu ruoan limmitys
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2. Meri-Porin tuulipuistossa on kahdeksan 1 MW:n tuulivoimalea. Ne alkavat fuottaa sthlasi
tuulen nopeuden ylittéiessi 3 ms ja kytkeytyvat turvallisuussyista pois toiminnasta tuulen
nopeuden ylittdessd 25 m/s. Oheisessa taulukossa on esitetty voimalan numero 8 tuottama
sahkoteho eri tuulennopeuksilla.
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a) Esiti graafisesti tehon riippuvuus tuulen nopeudesta. (3 p.)

b) Milli tuulen nopeudella sihkteho on 800 kW? (1 p.)

©) Voimalasta saatiin vuonna 2006 sihkdenergiaa 2 517 MWh. Miké oli voimalan keskimai-
riinen teho tuona vuonna? (2 p.)
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1. a) Televisiot ja monet muut elektroniikkalaitteet kuluttavat séihkod valmiustilassa, vaikka niiti
i Kiytets. Kodin elektronikkalsitiee v keskimiirin % ajasta valmiustilassa, jolloin n
kuluttavat energiaa yhteensé 45 Won teholla. Kuinka paljon kotitalous voi vuodessa
sihklaskussa, jos valmiustilassa olevat elektroniikkalaitteet sammutetaan? Sihkon hinta
on 0,10 €/kWh.

b) Mainitse muita kyttokelpoisia tapoja pienent kotien energiankulutusta.





