Ilmastodiagrammin tekeminen
Laita arvot oheiseen järjestykseen. Asiat helpottuvat silloin paljon. Taulukon tiedot ovat ilmatieteen laitokselta. Taulukossa on lämpötilan ja sademäärn keskiarvot jaksolta 1981-2010.

	KK
	Tammi
	Helmi
	Maalis
	Huhti
	Touko
	Kesä
	Heinä
	Elo
	Syys
	Loka
	Marras
	Joulu

	mm
	44
	34
	35
	30
	42
	60
	75
	74
	56
	60
	53
	47

	Cº
	-9,3
	-9,4
	-4,8
	1,0
	7,4
	12,6
	15,6
	13,4
	8,3
	2,8


	-3,2
	-7,3
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Maalaa ylin rivi ja klikkaa hiiren oikealla näppäimellä. Valitse Muotoile solut.

Otetaan Luku välilehti ja valitaan Teksti, koska soluissa on kirjoitusta.
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Maalaa kaikki ja valitse taulukko.
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Valitaan digrammin tyypiksi Pylväs ja viiva. ÄLÄ paina Valmis vaan paina Tietoalue tai Seuraava.
[image: image3.png]Ohjattu kaavion luonti

2.Tietoalue

F

Pylvatja viivat

3. Anvosarja

4 Kaavioelementit

Vivjen lukumsrs |1

Onje <cEdelinen | Seuraava>>

Valmis. Peruuta





Valitaan Arvot riveillä. Ensimmäinen rivi otsikko eli ensimmäisellä rivillä on otsikot. Ensimmäisellä sarakkeella otsikot eli ensimmäisellä pystyrivillä on otsikot.[image: image4.png]—mm
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Varmista, että näissä on täpät.

Taulukko elementit välilehdelle laitetaan Otsikko diagrammin otsikko. Mikä diagrammi on kyseessä. X- ja Y-akselit saa tässä kohdassa nimettyä myös. (Jos ne unohtuvat ne saa myös myöhemmin.) Sitten saa painaa Valmis.
Taulukko näyttää tältä.
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Klikataan aktiiviseksi taulukko ensin ja sitten klikataan taulukon päällä hiiren oikealla. Valitaan Muotoile arvosarjat. Vihreät neliöt kertovat, mikä kohta taulukosta on aktiivisena. Aina ei osu heti oikeaan kohtaan taulukossa, joten kokeilee vain uudestaan.
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Lisätään yksi akseli. Valitaan taulukon pylväät aktiiviseksi, hiiren oikealla näppäimellä klikataan ja valitaan Asetukset: Toissijainen y-akseli. Ja painetaan OK.
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Samalla tavalla saadaan otsikot laitettua. Ensin taulukko aktiiviseksi, sitten hiiren oikealla näppäimellä ja valitaan Lisää otsikot.
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Nimetään akselit sen mukaan, mitä niillä esitetään.
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Y-akseli: Lämmpötila

Toissijainen Y-akseli: Sademäärä
Muokataan asteikot halutuiksi. Klikataan asteikko aktiiviseksi, hiiren oikealla ja otetaan Muotoile akselit. Lämpötilassa vähintään on 0 PAITSI, jos on pakkaslukemia! Sademäärä on 0-500 mm. Riippuu aina itse arvoista. Pääväli kertoo, missä kohtaa asteikon apuviivat ovat. Lämpötilassa se voi olla 1-5 ja sademäärissä 50. Katso aina miltä taulukko näyttää ja tee sitten päätös. (Jos on hyvä tuuri, ovat akselit jo samantien oikein.)
[image: image10.png]V-akseli

Asteikko Sijainti Viiva Selttest Luku Fontti

Jakoviivojen maara

Fontitehosteet

3] O Automaattinen

3] Ofstomeattinent

Autgmasttinen

Automaattinen

oK

Peruuta




Tämän näköinen on tällä hetkellä.
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Klikataan X-akseli aktiiviseksi. Muotoile akseli -> Sijainti välilehti. Otetaan valinta Ulkopuolelle alkuun.
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Klikataan akselin otsikko aktiiviseksi, hiiren oikealla klikataan ja valitaan Muotoile otsikkoa. -> Tasaus. Voidaan kääntää otsikkoa.
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Valmis.
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