Ledivalaisin

 vakiovirtageneraattorilla
Vastus 10k Ω 
ruskea musta oranssi	1 kpl	
Vastus 6,8 Ω 
sininen hopea kulta 	1 kpl	
Vastus 10 Ω 
ruskea musta musta	2 kpl	
D1, D2  N4148	2 kpl	
AHMON KOULU 
normaalin hylkyrajan alapuolella, ledivalaisin toimii vielä todella tehokkaasti.
Valaisimen toinen erikoisuus piilee kytkennässä olevassa huomiovalossa. Ledit loistavat erittäin pienellä virralla koko ajan auttaen valaisimen löytämisessä esimerkiksi pimeästä autosta.
 Osaluettelo:
Elektroniikkatyön 2014
Tämä kytkentä perustuu Jorma Ponkalan oivallukseen. Valaisimessa oleva vakiovirtageneraattori pitää ledeille menevän virran lähes vakiona jännitteen ollessa mikä tahansa välillä 3 - 12 volttia. Tämä mahdollistaa ledivalaisimelle pitkän käyttöajan samalla paristolla. Vaikka 9 voltin paristo olisi

ledit 2kpl , (joissa  pidempi johdin on +) 

Paristoneppari 9V, 

Käyttökytkin 

Transistori BC 547
Jossa keskikarva b vasen c ja oikea e.

          Kuva

TYÖVAIHEET:
1.	Opettajalta saat valmiin piirilevyn johon piirretään lyijykynällä aluksi piirilevyn kuparipuolen aihio. (Malli opettajan kopin seinällä paperitelineen vieressä.) Sitten vahvistetaan maalikynällä, KUN PAINAT KYNÄN KÄRKEÄ, maalia valuu tussin kärkeen. Älä siis paina kuin pienin nykäyksin.
2.	Ripusta eristetyllä sähköjohdolla maalaamon syövytysaltaaseen syöpymään, kestää 15min – 60min, käy välistä katsomassa ja kun on valmis, huuhtele vedellä.
3.	Porataan komponenteille reiät pienellä porakoneella PROXXON-pienoispylväsporakoneella.
4.	Hio P240 hiomapaperilla kuparipuoli ”kiiltäväksi”.
5.	Pyydä opettajalta tarvitsemasi komponentit ja aloita kasaaminen HUOM.  komponentit jäävät muovipuolelle ja karvat työntyvät kuparipuolelle juottamista varten
6.	Kasaa elektroniikka komponentit paikoilleen ja juota ne kiinni. LEDIT ja DIODIT sekä TRANSISTORI pitää kytkeä OIKEIN PÄIN! Kokeile sitten toiminta ja kun saat toimimaan niin valmista kotelointi opettajan ohjeiden mukaan. Komponentit MUOVIPUOLELLA, jalat kuparipuolella.
7.	Kotelointiin saat Ø 32mm PVC putkea. johon merkkaa kytkimen kohta noin 5cm päähän päästä.
8.	Poraa kaksi 8mm reikää vierekkäin merkkamasi kytkimen kohdalle.
9.	Sitten varovasti mattoveitsellä suurentaen aukko nelikulmaiseksi, juuri kytkimen pohjan muotoiseksi.
10.	Pujota kytkimen johdot putken sisäpuolelta tehdystä neliöaukosta ulos ja juota Kytkin sen jälkeen johtoihin kiinni, VARO ettei johdot ota juotoksen jälkeen kiinni toisiinsa.
11.	Lopuksi opelta, kansi ja pohja joista toiseen kaksi 5mm reikää ledeille, jonka jälkeen työnnä 
ledit kannen sisäpuolelta ulos ja laita kuuumaliimaa sisäpuolelle jotta ledit liimautuu kiinni kanteen. 
Sitten liimaa Ledikansi putkeen SUORAAN. Paristopään kantta EI LIIMATA KIINNI.