Kenkärenki

Jos haluat sahata kenkärengin kapeammaksi, voit käyttää mallina liitteenä olevaa piirrosta.

* **Taittele hiomapaperit käteen sopivampaan kokoon.**
* **Hio kaikki puukappaleet ensin hiomapaperilla 80.**
* **Hio erityisen huolellisesti sahausjälkiä, kun kaikki sahausjäljet ovat hävinneet hio kappaleet vielä myös hiomapaperilla 120.**

Muista hioa aina syiden suuntaan! Pohdi miten se tehdään puiden päätypaloissa?

WIKI-tietoutta

Hiomapaperi eli hiekkapaperi eli santapaperi on hionnassa käytetty lastuava työkalu. Kaikissa hiomapapereissa ei ole paperia pohja-aineena, eikä hiekkaakaan enää käytetä sen valmistukseen, joten hioma- tai hiekkapaperi on joskus harhaanjohtava nimitys. Hiomapaperissa on pohjamateriaali, johon hiovat terävät hiukkaset on liimattu. Karkeus tulee yleensä paperin pintaan liimatuista piikarbidihiukkasista, aikaisemmin käytettiin myös hiekanjyviä ja lasia.

Kysymys: Miksi ensin hiotaan paperilla 80 ja sen jälkeen vasta paperilla 120?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Seuraavana keskiviikkona tunnit pidetään Teamsissa. Laitan kutsun Wilmaan viimeistään edellisenä päivänä.

Tunneille tarvitset:

Lyijykynän, viivoittimen ja vasaran