Sähköntuotanto ja sen siirto
-kirjoita ranskalaisin viivoin sähkön tuotannosta ja sen siirrosta:
· tuotantolähteet: -vesivoima, tuulivoima, ydinvoima, aurinkovoima, lämpövoima, fossiliset polttoaineet, maalämpöenergia, bioenergia, geoterminen energia
· tuotantopaikkojen sijainti: -sähköntuotantopaikkojen tulisi sijaita mahd. lähellä kulutuspaikkoja, koska sähkönsiirrossa hukkaantuu energiaa ja myös sähkönsiirtoverkoston ylläpito maksaa.
· sähköntuotannon ajoitus: -koska sähköä on hankala säilöä (vaatii akustoa), on sähköä tuotettava silloin, kun sitä tarvitaan. Ydinenergian tuotantoa voidaan säädellä, myöskin fossiilisten polttoaineiden käyttöä voidaan ajoittaa. Sen sijaan monien uusiutuvien energialähteiden käyttöä ei voida ajoittaa (esim. Aurinko). Vesienergiaa voidaan säännöstellä hieman patoamalla vettä ja juoksuttamalla sitä silloin, kun energiaa tarvitaan.
· sähkönsiirto ja siihen vaikuttavat tekijät: -sähköä siirrettään pitkillä siirtymillä korkealla jännitteellä ja tällöin pienemmällä virralla, jolloin hävikki on mahd. pieni. Korkea jännite muunnetaan matalammaksi lähellä käyttöpaikkoja. Sähköverkossa oleva virta on vaihtovirtaa ja monien sähkölaitteiden virtajohdossa on muunnin, joka muuttaa virran laitteen vaatimaksi tasavirraksi.

