# Tänä talvena on riski energiantoimituskatkoille. Tämä ohje on esimerkki ohjeistuksesta, jollainen kannattaa laatia jokaisessa rakennuksessa käyttäen tätä dokumenttia pohjana.

**Toimintaohjeet energiakatkoihin:**

* Ennen energiakatkoa tai sen alkaessa poistutaan sovitusti kotiin / pihalle paikkaan X
* Rakennukseen palataan seuraavana päivänä / katkon jälkeen 2 tunnin päästä
* Noudatetaan seuraavia ohjeita:
* Vettä ei saa käyttää
* Kuljetaan etukäteen sovittuja reittejä
* Käytetään tarvittaessa taskulamppuja
* Sammutetaan vaaralliset sähkölaitteet ennen sähkökatkoa tai sen alkaessa
* Ei tuuleteta
* Ei käytetä hissejä ennen sähkökatkoa
* Tallennetaan keskeneräiset työt ennen sähkökatkoa
* Jos sähkölukot eivät toimi, käytetään mekaanisia lukkoja

**Rakennuksen vastuuhenkilöt:**

* Hissien käytön estäminen ennen sähkökatkoa

Henkilön nimi

* Kulun ohjaaminen oikeista ovista

Henkilön nimi

* Hissien ja lukittujen tilojen tarkistaminen sähkökatkon aikana

Henkilön nimi

* Vaarallisten sähkölaitteiden tarkistaminen

Henkilön nimi

* Mahdollinen venttiilin sulkeminen

Henkilön nimi

* Tuulikaappien sisäovien avaaminen tarvittaessa

Henkilön nimi