TURVAKILPIEN JA OPASTEIDEN PÄÄRYHMÄT
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TURVAOPASTEET / TURVALLINEN TILA TAI TILANNE
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POISTUMISREITTI  
- nuoli näyttää poistumisreitin suunnan
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VARATIE / 
POISTUMISREITTI
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VARATIE ILMAN TIKKAITA
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VARATIE JA PELASTAUTUMISTIKKAAT
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KOKOONTUMISPAIKKA
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ENSIAPUKAAPPI
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SILMÄN HUUHTELU
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HÄTÄSUIHKU




PALONTORJUNTAOPASTEET / SAMMUTUSKALUSTON MERKINNÄT 
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KÄSISAMMUTIN
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PIKAPALOPOSTI  (PALOLETKU) 
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PALOILMOITUSPAINIKE 
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NUOLI OSOITAA SAMMUTTIMEN PAIKAN
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PALOTIKKAAT
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SAMMUTUSKALUSTON SIJAINTI





KIELTO- JA MÄÄRÄYSOPASTEITA: 
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INFORMAATIO, OHJE, OPASTUS, 
HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUTUMINEN
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SULJE OVI
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KÄYTETTÄVÄ TURVAJALKINEITA
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KÄYTETTÄVÄ PUTOAMISSUOJAIMIA




SISÄLLE SUOJAUTUMINEN
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VÄESTÖNSUOJA
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